## Квалификационная характеристика

Профессия - **Стропальщик**

Квалификация – **2 -й разряд.**

Стропальщик 2-го разряда **должен знать**:

* визуальное определение массы перемещаемого груза;
* места застроповки типовых изделий; правила строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов;
* условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков);
* назначение и правила применения стропов - тросов, цепей, канатов и др.;
* предельные нормы нагрузки крана и стропов;
* требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов;
* допускаемые нагрузки стропов и канатов.

Стропальщик 2-го разряда **должен уметь**:

* Выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей, лесоматериалов и других аналогичных грузов, для их подъема, перемещение и укладки;
* выполнять отцепку стропов на месте установки или укладки;
* выбирать необходимые для работы стропы в соответствии с массой и размером перемещаемого груза;
* определять пригодность стропов;
* подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом при подъеме, перемещении и укладке;
* своевременно и рационально подготавливать рабочее место к работе и производить его уборку;
* подготавливать к работе грузозахваточные приспособления и содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену;
* соблюдать правила безопасности труд и внутреннего трудового распорядка;
* пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения пожаров;
* оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;
* соблюдать производственную (должностную) инструкцию, Типовую инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами, “Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”.